**1. ÚVOD**

**AKCE - NB – Rekonstrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu**

**Objekt:**

* **D.1.4.1 Demontované rozvody**

# Přehled výchozích podkladů

Pro zpracování projektu byly použity následující vstupní podklady:

* Původní projektová dokumentace z let 1955 - 1956
* Pasport energokanálů, zpracovaný MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., 07/2017

Projektová dokumentace byla vypracována za účelem výběru dodavatele a následné

realizace stavby. Jejím předmětem je demontáž nepoužívaných rozvodů v energokanálech v Nemocnici Boskovice.

**2. NÁVRŽENÉ ŘEŠENÍ**

Projektová dokumentace řeší demontáže nepoužívaných rozvodů. Zejména se jedná o rozvod páry, kondenzátu, zemního plynu a nepoužívané VZT čtyřhranné potrubí.

Potrubí určené k demontáži je černé spojované svařováním. Částečně s tepelnou izolací. VZT potrubí je čtyřhranné plechové.

Potrubí určené k demontáži je patrné z výkresové dokumentace.

**Před zahájením demontáží je nutné, aby si zhotovitel s odpovědnou osobou zadavatele veškeré potrubí určené k demontáži odsouhlasil přímo na místě v energokanálech.**

**3. ZÁVĚR**

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

- podmínek zadavatele projektové dokumentace

září 2017

Vypracoval: Michal Horka